(module MODULE_ABX00027 (layer F.Cu) (tedit 6809A10B)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -18.825 -11.525) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MODULE_ABX00027 (at -12.475 11.205) (layer F.Fab))
  (pad "" thru_hole circle (at 17.37 -7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at 17.37 -8.89) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at 14.83 -7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at 14.83 -8.89) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at 12.29 -7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at 12.29 -8.89) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at 9.75 -7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at 9.75 -8.89) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at 7.21 -7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at 7.21 -8.89) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at 4.67 -7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at 4.67 -8.89) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at 2.13 -7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at 2.13 -8.89) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at -0.41 -7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at -0.41 -8.89) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at -2.95 -7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at -2.95 -8.89) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at -5.49 -7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at -5.49 -8.89) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at -8.03 -7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at -8.03 -8.89) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at -10.57 -7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at -10.57 -8.89) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at -13.11 -7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at -13.11 -8.89) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at -15.65 -7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at -15.65 -8.89) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at -18.19 -7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at -18.19 -8.89) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at 17.37 8.89) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at 17.37 7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at 14.83 8.89) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at 14.83 7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at 12.29 8.89) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at 12.29 7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at 9.75 8.89) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at 9.75 7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at 7.21 8.89) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at 7.21 7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at 4.67 8.89) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at 4.67 7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at 2.13 8.89) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at 2.13 7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at -0.41 8.89) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at -0.41 7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at -2.95 7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at -2.95 8.89) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at -5.49 7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at -5.49 8.89) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at -8.03 7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at -8.03 8.89) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at -10.57 7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at -10.57 8.89) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at -13.11 7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at -13.11 8.89) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at -15.65 7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at -15.65 8.89) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at -18.19 7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad "" thru_hole circle (at -18.19 8.89) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad None np_thru_hole circle (at -20.73 7.62) (size 1.651 1.651) (drill 1.651) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -20.73 -7.62) (size 1.651 1.651) (drill 1.651) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 19.91 -7.62) (size 1.651 1.651) (drill 1.651) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 19.91 7.62) (size 1.651 1.651) (drill 1.651) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -18.1864 8.25) (size 1.7 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -15.65 8.25) (size 1.7 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -13.11 8.25) (size 1.7 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -10.57 8.25) (size 1.7 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at -8.03 8.25) (size 1.7 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at -5.49 8.25) (size 1.7 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at -2.95 8.25) (size 1.7 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at -0.41 8.25) (size 1.7 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at 2.13 8.25) (size 1.7 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at 4.67 8.25) (size 1.7 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at 7.21 8.25) (size 1.7 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd rect (at 9.75 8.25) (size 1.7 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd rect (at 12.29 8.25) (size 1.7 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd rect (at 14.83 8.25) (size 1.7 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd rect (at 17.37 8.25) (size 1.7 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd rect (at 17.37 -8.25) (size 1.7 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 smd rect (at 14.83 -8.25) (size 1.7 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 smd rect (at 12.29 -8.25) (size 1.7 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 smd rect (at 9.75 -8.25) (size 1.7 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 smd rect (at 7.21 -8.25) (size 1.7 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 smd rect (at 4.67 -8.25) (size 1.7 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 22 smd rect (at 2.13 -8.25) (size 1.7 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 23 smd rect (at -0.41 -8.25) (size 1.7 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 24 smd rect (at -2.95 -8.25) (size 1.7 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 25 smd rect (at -5.49 -8.25) (size 1.7 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 26 smd rect (at -8.03 -8.25) (size 1.7 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 27 smd rect (at -10.57 -8.25) (size 1.7 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 28 smd rect (at -13.11 -8.25) (size 1.7 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29 smd rect (at -15.65 -8.25) (size 1.7 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 30 smd rect (at -18.1864 -8.25) (size 1.7 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
)
