(module MODULE_ABX00042 (layer F.Cu) (tedit 633C4898)
  (fp_text reference REF** (at -9.525 -34.925) (layer F.SilkS))
  (pad J1_39 smd rect (at -0.2 -17.42) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_37 smd rect (at -0.6 -17.42) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_35 smd rect (at -1 -17.42) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_33 smd rect (at -1.4 -17.42) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_31 smd rect (at -1.8 -17.42) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_29 smd rect (at -2.2 -17.42) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_27 smd rect (at -2.6 -17.42) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_25 smd rect (at -3 -17.42) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_23 smd rect (at -3.4 -17.42) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_21 smd rect (at -3.8 -17.42) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_19 smd rect (at -4.2 -17.42) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_17 smd rect (at -4.6 -17.42) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_15 smd rect (at -5 -17.42) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_13 smd rect (at -5.4 -17.42) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_11 smd rect (at -5.8 -17.42) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_9 smd rect (at -6.2 -17.42) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_7 smd rect (at -6.6 -17.42) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_5 smd rect (at -7 -17.42) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_3 smd rect (at -7.4 -17.42) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_1 smd rect (at -7.8 -17.42) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_41 smd rect (at 0.2 -17.42) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_43 smd rect (at 0.6 -17.42) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_45 smd rect (at 1 -17.42) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_47 smd rect (at 1.4 -17.42) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_49 smd rect (at 1.8 -17.42) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_51 smd rect (at 2.2 -17.42) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_53 smd rect (at 2.6 -17.42) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_55 smd rect (at 3 -17.42) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_57 smd rect (at 3.4 -17.42) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_59 smd rect (at 3.8 -17.42) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_61 smd rect (at 4.2 -17.42) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_63 smd rect (at 4.6 -17.42) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_65 smd rect (at 5 -17.42) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_67 smd rect (at 5.4 -17.42) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_69 smd rect (at 5.8 -17.42) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_71 smd rect (at 6.2 -17.42) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_73 smd rect (at 6.6 -17.42) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_75 smd rect (at 7 -17.42) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_77 smd rect (at 7.4 -17.42) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_79 smd rect (at 7.8 -17.42) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_2 smd rect (at -7.8 -14.34) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_4 smd rect (at -7.4 -14.34) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_6 smd rect (at -7 -14.34) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_8 smd rect (at -6.6 -14.34) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_10 smd rect (at -6.2 -14.34) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_12 smd rect (at -5.8 -14.34) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_14 smd rect (at -5.4 -14.34) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_16 smd rect (at -5 -14.34) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_18 smd rect (at -4.6 -14.34) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_20 smd rect (at -4.2 -14.34) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_22 smd rect (at -3.8 -14.34) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_24 smd rect (at -3.4 -14.34) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_26 smd rect (at -3 -14.34) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_28 smd rect (at -2.6 -14.34) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_30 smd rect (at -2.2 -14.34) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_32 smd rect (at -1.8 -14.34) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_34 smd rect (at -1.4 -14.34) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_36 smd rect (at -1 -14.34) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_38 smd rect (at -0.6 -14.34) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_40 smd rect (at -0.2 -14.34) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_42 smd rect (at 0.2 -14.34) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_44 smd rect (at 0.6 -14.34) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_46 smd rect (at 1 -14.34) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_48 smd rect (at 1.4 -14.34) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_50 smd rect (at 1.8 -14.34) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_52 smd rect (at 2.2 -14.34) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_54 smd rect (at 2.6 -14.34) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_56 smd rect (at 3 -14.34) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_58 smd rect (at 3.4 -14.34) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_60 smd rect (at 3.8 -14.34) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_62 smd rect (at 4.2 -14.34) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_64 smd rect (at 4.6 -14.34) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_66 smd rect (at 5 -14.34) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_68 smd rect (at 5.4 -14.34) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_70 smd rect (at 5.8 -14.34) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_72 smd rect (at 6.2 -14.34) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_74 smd rect (at 6.6 -14.34) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_76 smd rect (at 7 -14.34) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_78 smd rect (at 7.4 -14.34) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1_80 smd rect (at 7.8 -14.34) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad None thru_hole circle (at -10.67 -30.99) (size 2.25 2.25) (drill 2.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None thru_hole circle (at 10.67 -30.99) (size 2.25 2.25) (drill 2.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None thru_hole circle (at 10.67 30.99) (size 2.25 2.25) (drill 2.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None thru_hole circle (at -10.67 30.99) (size 2.25 2.25) (drill 2.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J2_42 smd rect (at -0.2 25.76) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_44 smd rect (at -0.6 25.76) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_46 smd rect (at -1 25.76) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_48 smd rect (at -1.4 25.76) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_50 smd rect (at -1.8 25.76) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_52 smd rect (at -2.2 25.76) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_54 smd rect (at -2.6 25.76) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_56 smd rect (at -3 25.76) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_58 smd rect (at -3.4 25.76) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_60 smd rect (at -3.8 25.76) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_62 smd rect (at -4.2 25.76) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_64 smd rect (at -4.6 25.76) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_66 smd rect (at -5 25.76) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_68 smd rect (at -5.4 25.76) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_70 smd rect (at -5.8 25.76) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_72 smd rect (at -6.2 25.76) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_74 smd rect (at -6.6 25.76) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_76 smd rect (at -7 25.76) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_78 smd rect (at -7.4 25.76) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_80 smd rect (at -7.8 25.76) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_40 smd rect (at 0.2 25.76) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_38 smd rect (at 0.6 25.76) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_36 smd rect (at 1 25.76) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_34 smd rect (at 1.4 25.76) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_32 smd rect (at 1.8 25.76) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_30 smd rect (at 2.2 25.76) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_28 smd rect (at 2.6 25.76) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_26 smd rect (at 3 25.76) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_24 smd rect (at 3.4 25.76) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_22 smd rect (at 3.8 25.76) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_20 smd rect (at 4.2 25.76) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_18 smd rect (at 4.6 25.76) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_16 smd rect (at 5 25.76) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_14 smd rect (at 5.4 25.76) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_12 smd rect (at 5.8 25.76) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_10 smd rect (at 6.2 25.76) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_8 smd rect (at 6.6 25.76) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_6 smd rect (at 7 25.76) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_4 smd rect (at 7.4 25.76) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_2 smd rect (at 7.8 25.76) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_79 smd rect (at -7.8 28.84) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_77 smd rect (at -7.4 28.84) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_75 smd rect (at -7 28.84) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_73 smd rect (at -6.6 28.84) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_71 smd rect (at -6.2 28.84) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_69 smd rect (at -5.8 28.84) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_67 smd rect (at -5.4 28.84) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_65 smd rect (at -5 28.84) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_63 smd rect (at -4.6 28.84) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_61 smd rect (at -4.2 28.84) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_59 smd rect (at -3.8 28.84) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_57 smd rect (at -3.4 28.84) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_55 smd rect (at -3 28.84) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_53 smd rect (at -2.6 28.84) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_51 smd rect (at -2.2 28.84) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_49 smd rect (at -1.8 28.84) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_47 smd rect (at -1.4 28.84) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_45 smd rect (at -1 28.84) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_43 smd rect (at -0.6 28.84) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_41 smd rect (at -0.2 28.84) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_39 smd rect (at 0.2 28.84) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_37 smd rect (at 0.6 28.84) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_35 smd rect (at 1 28.84) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_33 smd rect (at 1.4 28.84) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_31 smd rect (at 1.8 28.84) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_29 smd rect (at 2.2 28.84) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_27 smd rect (at 2.6 28.84) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_25 smd rect (at 3 28.84) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_23 smd rect (at 3.4 28.84) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_21 smd rect (at 3.8 28.84) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_19 smd rect (at 4.2 28.84) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_17 smd rect (at 4.6 28.84) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_15 smd rect (at 5 28.84) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_13 smd rect (at 5.4 28.84) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_11 smd rect (at 5.8 28.84) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_9 smd rect (at 6.2 28.84) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_7 smd rect (at 6.6 28.84) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_5 smd rect (at 7 28.84) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_3 smd rect (at 7.4 28.84) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2_1 smd rect (at 7.8 28.84) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
