(module MODULE_ARDUINO_MKR_ZERO (layer F.Cu) (tedit 6362441A)
  (fp_text reference REF** (at 0 32.385 180) (layer F.SilkS))
  (pad J4_1 thru_hole rect (at -10.16 -8.6152 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None thru_hole circle (at -10.25 -28.5 270) (size 2.42 2.42) (drill 2.42) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None thru_hole circle (at 10.25 -28.5 270) (size 2.42 2.42) (drill 2.42) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None thru_hole circle (at 10.25 28.5 270) (size 2.42 2.42) (drill 2.42) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None thru_hole circle (at -10.25 28.5 270) (size 2.42 2.42) (drill 2.42) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_2 thru_hole circle (at -10.16 -6.0752 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_3 thru_hole circle (at -10.16 -3.5352 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_4 thru_hole circle (at -10.16 -0.9952 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_5 thru_hole circle (at -10.16 1.5448 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_6 thru_hole circle (at -10.16 4.0848 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_7 thru_hole circle (at -10.16 6.6248 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_8 thru_hole circle (at -10.16 9.1648 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_9 thru_hole circle (at -10.16 11.7048 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_10 thru_hole circle (at -10.16 14.2448 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_11 thru_hole circle (at -10.16 16.7848 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_12 thru_hole circle (at -10.16 19.3248 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_13 thru_hole circle (at -10.16 21.8648 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_14 thru_hole circle (at -10.16 24.4048 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_1 thru_hole rect (at 10.16 24.4048 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_2 thru_hole circle (at 10.16 21.8648 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_3 thru_hole circle (at 10.16 19.3248 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_4 thru_hole circle (at 10.16 16.7848 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_5 thru_hole circle (at 10.16 14.2448 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_6 thru_hole circle (at 10.16 11.7048 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_7 thru_hole circle (at 10.16 9.1648 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_8 thru_hole circle (at 10.16 6.6248 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_9 thru_hole circle (at 10.16 4.0848 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_10 thru_hole circle (at 10.16 1.5448 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_11 thru_hole circle (at 10.16 -0.9952 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_12 thru_hole circle (at 10.16 -3.5352 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_13 thru_hole circle (at 10.16 -6.0752 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_14 thru_hole circle (at 10.16 -8.6152 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
)
