(module MODULE_BG77LA-64-SGNS (layer F.Cu) (tedit 698A562B)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -3.325 -8.635 0) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd circle (at -5.45 -5.2) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd circle (at -5.45 -3.9) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd circle (at -5.45 -2.6) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd circle (at -5.45 -1.3) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd circle (at -5.45 0.0) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd circle (at -5.45 1.3) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd circle (at -5.45 2.6) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd circle (at -5.45 3.9) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd circle (at -5.45 5.2) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd circle (at -3.9 6.45) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd circle (at -2.6 6.45) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd circle (at -1.3 6.45) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd circle (at 0.0 6.45) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd circle (at 1.3 6.45) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd circle (at 2.6 6.45) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd circle (at 3.9 6.45) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 smd circle (at 5.45 5.2) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 smd circle (at 5.45 3.9) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 smd circle (at 5.45 2.6) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 smd circle (at 5.45 1.3) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 smd circle (at 5.45 0.0) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 22 smd circle (at 5.45 -1.3) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 23 smd circle (at 5.45 -2.6) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 24 smd circle (at 5.45 -3.9) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 25 smd circle (at 5.45 -5.2) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 26 smd circle (at 3.9 -6.45) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 27 smd circle (at 2.6 -6.45) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 28 smd circle (at 1.3 -6.45) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29 smd circle (at 0.0 -6.45) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 30 smd circle (at -1.3 -6.45) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 31 smd circle (at -2.6 -6.45) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 32 smd circle (at -3.9 -6.45) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 33 smd circle (at -4.3 -4.55) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 34 smd circle (at -4.3 -3.25) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 35 smd circle (at -4.3 -1.95) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 36 smd circle (at -4.3 -0.65) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 37 smd circle (at -4.3 0.65) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 38 smd circle (at -4.3 1.95) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39 smd circle (at -4.3 3.25) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 40 smd circle (at -4.3 4.55) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 41 smd circle (at -1.95 5.3) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 42 smd circle (at -0.65 5.3) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 43 smd circle (at 0.65 5.3) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 44 smd circle (at 1.95 5.3) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 45 smd circle (at 4.3 4.55) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 46 smd circle (at 4.3 3.25) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 47 smd circle (at 4.3 1.95) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 48 smd circle (at 4.3 0.65) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 49 smd circle (at 4.3 -0.65) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 50 smd circle (at 4.3 -1.95) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 51 smd circle (at 4.3 -3.25) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 52 smd circle (at 4.3 -4.55) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 53 smd circle (at 1.95 -5.3) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 54 smd circle (at 0.65 -5.3) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 55 smd circle (at -0.65 -5.3) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 56 smd circle (at -1.95 -5.3) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 57 smd circle (at -3.15 -3.9) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 58 smd circle (at -3.15 -2.6) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 59 smd circle (at -3.15 -1.3) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 60 smd circle (at -3.15 0.0) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 61 smd circle (at -3.15 1.3) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 62 smd circle (at -3.15 2.6) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 63 smd circle (at -3.15 3.9) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 64 smd circle (at 0.0 4.15) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 65 smd circle (at 3.15 3.9) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 66 smd circle (at 3.15 2.6) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 67 smd circle (at 3.15 1.3) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 68 smd circle (at 3.15 0.0) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 69 smd circle (at 3.15 -1.3) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 70 smd circle (at 3.15 -2.6) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 71 smd circle (at 3.15 -3.9) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 72 smd circle (at 0.0 -4.15) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 73 smd circle (at -2.0 -3.25) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 74 smd circle (at -2.0 -1.95) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 75 smd circle (at -2.0 -0.65) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 76 smd circle (at -2.0 0.65) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 77 smd circle (at -2.0 1.95) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 78 smd circle (at -2.0 3.25) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 79 smd circle (at 2.0 3.25) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 80 smd circle (at 2.0 1.95) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 81 smd circle (at 2.0 0.65) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 82 smd circle (at 2.0 -0.65) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 83 smd circle (at 2.0 -1.95) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 84 smd circle (at 2.0 -3.25) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 85 smd circle (at -0.85 -2.6) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 86 smd circle (at -0.85 -1.3) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 87 smd circle (at -0.85 0.0) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 88 smd circle (at -0.85 1.3) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 89 smd circle (at -0.85 2.6) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 90 smd circle (at 0.85 2.6) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 91 smd circle (at 0.85 1.3) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 92 smd circle (at 0.85 0.0) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 93 smd circle (at 0.85 -1.3) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 94 smd circle (at 0.85 -2.6) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)