(module MODULE_BOB-09056 (layer F.Cu) (tedit 65EF5AAE)
  (fp_text reference REF** (at -4.695 -21.589) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 2.54 10.033) (layer F.Fab))
  (pad 25 thru_hole circle (at 7.62 -8.89) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 24 thru_hole circle (at 7.62 -6.35) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 23 thru_hole circle (at 7.62 -3.81) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 22 thru_hole circle (at 7.62 -1.27) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 thru_hole circle (at 7.62 1.27) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 thru_hole circle (at 7.62 3.81) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 thru_hole circle (at 7.62 6.35) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 thru_hole rect (at 7.62 8.89) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 thru_hole circle (at -7.62 -19.05) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 thru_hole circle (at -7.62 -16.51) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 thru_hole circle (at -7.62 -13.97) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 thru_hole circle (at -7.62 -11.43) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 thru_hole circle (at -7.62 -8.89) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 thru_hole circle (at -7.62 -6.35) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 thru_hole circle (at -7.62 -3.81) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 thru_hole circle (at -7.62 -1.27) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 thru_hole circle (at -7.62 1.27) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 thru_hole circle (at -7.62 3.81) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 thru_hole circle (at -7.62 6.35) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 thru_hole circle (at -7.62 8.89) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at -7.62 11.43) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at -7.62 13.97) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at -7.62 16.51) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 thru_hole circle (at -7.62 19.05) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
)
