(module MODULE_DEV-15583 (layer F.Cu) (tedit 644F9A7B)
  (fp_text reference REF** (at -5.715 -19.685) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MODULE_DEV-15583 (at 1.27 19.685) (layer F.Fab))
  (fp_text user GND (at -5.588 -16.51) (layer F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole circle (at -7.62 16.51) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at -7.62 13.97) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -7.62 11.43) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -7.62 8.89) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -7.62 6.35) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -7.62 3.81) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -7.62 1.27) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -7.62 -1.27) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -7.62 -3.81) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -7.62 -6.35) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -7.62 -8.89) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -7.62 -11.43) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 0 thru_hole circle (at -7.62 -13.97) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad G1 thru_hole circle (at -7.62 -16.51) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 7.62 16.51) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 7.62 13.97) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 7.62 11.43) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 7.62 8.89) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 7.62 6.35) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 7.62 3.81) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at 7.62 1.27) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 7.62 -1.27) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at 7.62 -3.81) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 7.62 -6.35) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 7.62 -8.89) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3.3V_2 thru_hole circle (at 7.62 -11.43) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad G3 thru_hole circle (at 7.62 -13.97) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad VIN thru_hole circle (at 7.62 -16.51) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad VBAT thru_hole circle (at -5.08 16.51) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3.3V_1 thru_hole circle (at -2.54 16.51) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad G2 thru_hole circle (at 0 16.51) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad PGM thru_hole circle (at 2.54 16.51) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad ON-OFF thru_hole circle (at 5.08 16.51) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
)
