(module MODULE_DEV-16771 (layer F.Cu) (tedit 63654D55)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -27.305 -10.295 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MODULE_DEV-16771 (at -20.36 10.705 0) (layer F.Fab))
  (pad GND1 thru_hole circle (at -29.21 7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 0 thru_hole circle (at -26.67 7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad VBAT thru_hole circle (at 16.51 5.08) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3.3V_3 thru_hole circle (at 16.51 2.54) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad GND4 thru_hole circle (at 16.51 0.0) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad ON/OFF thru_hole circle (at 16.51 -5.08) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad VUSB thru_hole circle (at -26.67 -5.08) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad PROGRAM thru_hole circle (at 16.51 -2.54) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad GND2 thru_hole circle (at 6.35 -7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad R- thru_hole circle (at -14.24 -5.17) (size 1.208 1.208) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad R+ thru_hole circle (at -16.24 -5.17) (size 1.208 1.208) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad GND5 thru_hole circle (at -14.24 -3.17) (size 1.208 1.208) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad T+ thru_hole circle (at -14.24 -1.17) (size 1.208 1.208) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad LED thru_hole circle (at -16.24 -3.17) (size 1.208 1.208) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad T- thru_hole circle (at -16.24 -1.17) (size 1.208 1.208) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5V thru_hole circle (at -22.86 4.57) (size 1.258 1.258) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad D- thru_hole circle (at -20.32 4.57) (size 1.258 1.258) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad D+ thru_hole circle (at -17.78 4.57) (size 1.258 1.258) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad USB_GND1 thru_hole circle (at -15.24 4.57) (size 1.258 1.258) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad USB_GND2 thru_hole circle (at -12.7 4.57) (size 1.258 1.258) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -24.13 7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -21.59 7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -19.05 7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -16.51 7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -13.97 7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -11.43 7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -8.89 7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -6.35 7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -3.81 7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -1.27 7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 1.27 7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 3.81 7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3.3V_1 thru_hole circle (at 6.35 7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 3.81 -7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 1.27 -7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at -1.27 -7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at -3.81 -7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at -6.35 -7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at -8.89 -7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at -11.43 -7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at -13.97 -7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at -16.51 -7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at -19.05 -7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at -21.59 -7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3.3V_2 thru_hole circle (at -24.13 -7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad GND3 thru_hole circle (at -26.67 -7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad VIN thru_hole circle (at -29.21 -7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 8.89 7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at 11.43 7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at 13.97 7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole circle (at 16.51 7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole circle (at 19.05 7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 29 thru_hole circle (at 21.59 7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 30 thru_hole circle (at 24.13 7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 31 thru_hole circle (at 26.67 7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 32 thru_hole circle (at 29.21 7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 33 thru_hole circle (at 29.21 -7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 34 thru_hole circle (at 26.67 -7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 35 thru_hole circle (at 24.13 -7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 36 thru_hole circle (at 21.59 -7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 37 thru_hole circle (at 19.05 -7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 38 thru_hole circle (at 16.51 -7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 39 thru_hole circle (at 13.97 -7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 40 thru_hole circle (at 11.43 -7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 41 thru_hole circle (at 8.89 -7.62) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (fp_text user "Teensy 4.1" (at -0.25 -0.34) (layer F.Fab))
)