(module MODULE_DFR0299 (layer F.Cu) (tedit 64660B16)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -7.225 -11.235 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MODULE_DFR0299 (at -1.51 11.065 0) (layer F.Fab))
  (pad 4 thru_hole circle (at -9.017 -1.27) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -9.017 1.27) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 9.017 -1.27) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 9.017 1.27) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -9.017 3.81) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -9.017 -3.81) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 9.017 -3.81) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 9.017 3.81) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -9.017 -6.35) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 9.017 -6.35) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -9.017 6.35) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 9.017 6.35) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at -9.017 -8.89) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 9.017 -8.89) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -9.017 8.89) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 9.017 8.89) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
)