(module MODULE_ESP-WROOM-02D (layer F.Cu) (tedit 652124A2)
  (descr "Front Face Top")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -6.858 11.176) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -8.75 -2.9) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -8.75 -1.4) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -8.75 0.1) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -8.75 1.6) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at -8.75 3.1) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at -8.75 4.6) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at -8.75 6.1) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at -8.75 7.6) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at -8.75 9.1) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at 8.75 9.1) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at 8.75 7.6) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd rect (at 8.75 6.1) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd rect (at 8.75 4.6) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd rect (at 8.75 3.1) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd rect (at 8.75 1.6) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd rect (at 8.75 0.1) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 smd rect (at 8.75 -1.4) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 smd rect (at 8.75 -2.9) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 smd rect (at 1.1 3.71) (size 4 4) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
)
