(module MODULE_ESP32-C3_SUPERMINI (layer F.Cu) (tedit 6591625F)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -5.715 -13.6525 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MODULE_ESP32-C3_SUPERMINI (at 6.985 12.3825 0) (layer F.Fab))
  (pad 5 thru_hole circle (at -7.62 -9.9) (size 1.905 1.905) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 thru_hole circle (at -7.62 -7.36) (size 1.905 1.905) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 thru_hole circle (at -7.62 -4.82) (size 1.905 1.905) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 thru_hole circle (at -7.62 -2.28) (size 1.905 1.905) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 thru_hole circle (at -7.62 0.26) (size 1.905 1.905) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 thru_hole circle (at -7.62 2.8) (size 1.905 1.905) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 thru_hole circle (at -7.62 5.34) (size 1.905 1.905) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 thru_hole circle (at -7.62 7.88) (size 1.905 1.905) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 0 thru_hole circle (at 7.62 7.88) (size 1.905 1.905) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 thru_hole circle (at 7.62 5.34) (size 1.905 1.905) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at 7.62 2.8) (size 1.905 1.905) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at 7.62 0.26) (size 1.905 1.905) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at 7.62 -2.28) (size 1.905 1.905) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3.3 thru_hole circle (at 7.62 -4.82) (size 1.905 1.905) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad G thru_hole circle (at 7.62 -7.36) (size 1.905 1.905) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5V thru_hole circle (at 7.62 -9.9) (size 1.905 1.905) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)