(module MODULE_ESP32-C6-DEVKITC-1-N8 (layer F.Cu) (tedit 65C0FF81)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -9.575 -33.385 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MODULE_ESP32-C6-DEVKITC-1-N8 (at 5.03 27.365 0) (layer F.Fab))
  (pad J1_1 thru_hole rect (at -11.43 -24.325) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_1 thru_hole circle (at 11.43 -24.325) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J1_2 thru_hole circle (at -11.43 -21.785) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_2 thru_hole circle (at 11.43 -21.785) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J1_3 thru_hole circle (at -11.43 -19.245) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_3 thru_hole circle (at 11.43 -19.245) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J1_4 thru_hole circle (at -11.43 -16.705) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_4 thru_hole circle (at 11.43 -16.705) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J1_5 thru_hole circle (at -11.43 -14.165) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_5 thru_hole circle (at 11.43 -14.165) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J1_6 thru_hole circle (at -11.43 -11.625) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_6 thru_hole circle (at 11.43 -11.625) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J1_7 thru_hole circle (at -11.43 -9.085) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_7 thru_hole circle (at 11.43 -9.085) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J1_8 thru_hole circle (at -11.43 -6.545) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_8 thru_hole circle (at 11.43 -6.545) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J1_9 thru_hole circle (at -11.43 -4.005) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_9 thru_hole circle (at 11.43 -4.005) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J1_10 thru_hole circle (at -11.43 -1.465) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_10 thru_hole circle (at 11.43 -1.465) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J1_11 thru_hole circle (at -11.43 1.075) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_11 thru_hole circle (at 11.43 1.075) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J1_12 thru_hole circle (at -11.43 3.615) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_12 thru_hole circle (at 11.43 3.615) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J1_13 thru_hole circle (at -11.43 6.155) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_13 thru_hole circle (at 11.43 6.155) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J1_14 thru_hole circle (at -11.43 8.695) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_14 thru_hole circle (at 11.43 8.695) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J1_15 thru_hole circle (at -11.43 11.235) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_15 thru_hole circle (at 11.43 11.235) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J1_16 thru_hole circle (at -11.43 13.775) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3_16 thru_hole circle (at 11.43 13.775) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)