(module MODULE_ESP32-DEVKITC (layer F.Cu) (tedit 633FDCCC)
  (fp_text reference REF** (at -10.795 -31.75) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MODULE_ESP32-DEVKITC (at -1.27 26.035) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -12.7 -22.85) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -12.7 -20.31) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -12.7 -17.77) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -12.7 -15.23) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -12.7 -12.69) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -12.7 -10.15) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -12.7 -7.61) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -12.7 -5.07) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -12.7 -2.53) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -12.7 0.01) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at -12.7 2.55) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at -12.7 5.09) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at -12.7 7.63) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at -12.7 10.17) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at -12.7 12.71) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at -12.7 15.25) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at -12.7 17.79) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at -12.7 20.33) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at -12.7 22.87) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 12.7 22.87) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at 12.7 20.33) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 12.7 17.79) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 12.7 15.25) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 12.7 12.71) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at 12.7 10.17) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at 12.7 7.63) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole circle (at 12.7 5.09) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole circle (at 12.7 2.55) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 29 thru_hole circle (at 12.7 0.01) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 30 thru_hole circle (at 12.7 -2.53) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 31 thru_hole circle (at 12.7 -5.07) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 32 thru_hole circle (at 12.7 -7.61) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 33 thru_hole circle (at 12.7 -10.15) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 34 thru_hole circle (at 12.7 -12.69) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 35 thru_hole circle (at 12.7 -15.23) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 36 thru_hole circle (at 12.7 -17.77) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 37 thru_hole circle (at 12.7 -20.31) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 38 thru_hole circle (at 12.7 -22.85) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
)
