(module MODULE_ESP32-MINI-1U-N4 (layer F.Cu) (tedit 650820C2)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -3.675 -8.635) (layer F.SilkS))
  (pad 63 smd rect (at -1.5 0 180) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 smd rect (at -5.9 -4.8) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -5.9 -4) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -5.9 -3.2) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -5.9 -2.4) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at -5.9 -1.6) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at -5.9 -0.8) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at -5.9 0) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at -5.9 0.8) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at -5.9 1.6) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at -5.9 2.4) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at -5.9 3.2) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd rect (at -5.9 4) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd rect (at -5.9 4.8) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd rect (at -5.2 6.05) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd rect (at -4.4 6.05) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd rect (at -3.6 6.05) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 smd rect (at -2.8 6.05) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 smd rect (at -2 6.05) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 smd rect (at -1.2 6.05) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 smd rect (at -0.4 6.05) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 smd rect (at 0.4 6.05) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 22 smd rect (at 1.2 6.05) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 23 smd rect (at 2 6.05) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 24 smd rect (at 2.8 6.05) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 25 smd rect (at 3.6 6.05) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 26 smd rect (at 4.4 6.05) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 27 smd rect (at 5.2 6.05) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 28 smd rect (at 5.9 4.8) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29 smd rect (at 5.9 4) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 30 smd rect (at 5.9 3.2) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 31 smd rect (at 5.9 2.4) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 32 smd rect (at 5.9 1.6) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 33 smd rect (at 5.9 0.8) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 34 smd rect (at 5.9 0) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 35 smd rect (at 5.9 -0.8) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 36 smd rect (at 5.9 -1.6) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 37 smd rect (at 5.9 -2.4) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 38 smd rect (at 5.9 -3.2) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39 smd rect (at 5.9 -4) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 40 smd rect (at 5.9 -4.8) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 41 smd rect (at 5.2 -6.05) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 42 smd rect (at 4.4 -6.05) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 43 smd rect (at 3.6 -6.05) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 44 smd rect (at 2.8 -6.05) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 45 smd rect (at 2 -6.05) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 46 smd rect (at 1.2 -6.05) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 47 smd rect (at 0.4 -6.05) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 48 smd rect (at -0.4 -6.05) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 49 smd rect (at -1.2 -6.05) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 50 smd rect (at -2 -6.05) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 51 smd rect (at -2.8 -6.05) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 52 smd rect (at -3.6 -6.05) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 53 smd rect (at -4.4 -6.05) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 54 smd rect (at -5.2 -6.05) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 55 smd rect (at 0 0) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 56 smd custom (at -1.5 -1.5) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu)
    (zone_connect 2)
    (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy 0.5 -0.5) (xy 0.1 -0.5) (xy -0.5 0.1) (xy -0.5 0.5) (xy -0.33 0.5)
         (xy 0.5 0.5)) (width 0.01))
    ))
  (pad 57 smd rect (at 0 -1.5) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 58 smd rect (at 1.5 -1.5) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 59 smd rect (at 1.5 0) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 60 smd rect (at 1.5 1.5) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 61 smd rect (at 0 1.5) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 62 smd rect (at -1.5 1.5) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
)
