(module MODULE_ESP32-S2-WROVER (layer F.Cu) (tedit 64FF5366)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -5.825 -16.635) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -8.75 -8) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 43_5 smd rect (at -1.19 0.05) (size 1.1 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -8.75 -6.5) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -8.75 -5) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -8.75 -3.5) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at -8.75 -2) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at -8.75 -0.5) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at -8.75 1) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at -8.75 2.5) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at -8.75 4) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at -8.75 5.5) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at -8.75 7) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd rect (at -8.75 8.5) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd rect (at -8.75 10) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd rect (at -8.75 11.5) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd rect (at -8.75 13) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd rect (at -8.75 14.5) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 smd rect (at -6.75 15.25 90) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 smd rect (at -5.25 15.25 90) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 smd rect (at -3.75 15.25 90) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 smd rect (at -2.25 15.25 90) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 smd rect (at -0.75 15.25 90) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 22 smd rect (at 0.75 15.25 90) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 23 smd rect (at 2.25 15.25 90) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 24 smd rect (at 3.75 15.25 90) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 25 smd rect (at 5.25 15.25 90) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 26 smd rect (at 6.75 15.25 90) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 27 smd rect (at 8.75 14.5 180) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 28 smd rect (at 8.75 13 180) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29 smd rect (at 8.75 11.5 180) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 30 smd rect (at 8.75 10 180) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 31 smd rect (at 8.75 8.5 180) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 32 smd rect (at 8.75 7 180) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 33 smd rect (at 8.75 5.5 180) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 34 smd rect (at 8.75 4 180) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 35 smd rect (at 8.75 2.5 180) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 36 smd rect (at 8.75 1 180) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 37 smd rect (at 8.75 -0.5 180) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 38 smd rect (at 8.75 -2 180) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39 smd rect (at 8.75 -3.5 180) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 40 smd rect (at 8.75 -5 180) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 41 smd rect (at 8.75 -6.5 180) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 42 smd rect (at 8.75 -8 180) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 43_1 smd rect (at -2.69 -1.45) (size 1.1 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 43_2 smd rect (at -1.19 -1.45) (size 1.1 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 43_3 smd rect (at 0.31 -1.45) (size 1.1 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 43_4 smd rect (at -2.69 0.05) (size 1.1 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 43_6 smd rect (at 0.31 0.05) (size 1.1 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 43_7 smd rect (at -2.69 1.55) (size 1.1 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 43_8 smd rect (at -1.19 1.55) (size 1.1 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 43_9 smd rect (at 0.31 1.55) (size 1.1 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 43_10 thru_hole circle (at -1.94 -1.45) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 43_11 thru_hole circle (at -0.44 -1.45) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 43_12 thru_hole circle (at -2.69 -0.7) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 43_13 thru_hole circle (at -1.19 -0.7) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 43_14 thru_hole circle (at 0.31 -0.7) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 43_15 thru_hole circle (at -1.94 0.05) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 43_16 thru_hole circle (at -0.44 0.05) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 43_17 thru_hole circle (at -2.69 0.8) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 43_18 thru_hole circle (at -1.19 0.8) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 43_19 thru_hole circle (at 0.31 0.8) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 43_20 thru_hole circle (at -1.94 1.55) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 43_21 thru_hole circle (at -0.44 1.55) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
)
