(module MODULE_ESP32-WROOM-32D (layer F.Cu) (tedit 650D5A22)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -6.325 -13.885) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -8.5 -5.26) (size 2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -8.5 -3.99) (size 2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -8.5 -2.72) (size 2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -8.5 -1.45) (size 2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at -8.5 -0.18) (size 2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at -8.5 1.09) (size 2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at -8.5 2.36) (size 2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at -8.5 3.63) (size 2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at -8.5 4.9) (size 2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at -8.5 6.17) (size 2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at -8.5 7.44) (size 2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd rect (at -8.5 8.71) (size 2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd rect (at -8.5 9.98) (size 2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd rect (at -8.5 11.25) (size 2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd rect (at -5.715 12.25) (size 0.9 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd rect (at -4.445 12.25) (size 0.9 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 smd rect (at -3.175 12.25) (size 0.9 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 smd rect (at -1.905 12.25) (size 0.9 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 smd rect (at -0.635 12.25) (size 0.9 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 smd rect (at 0.635 12.25) (size 0.9 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 smd rect (at 1.905 12.25) (size 0.9 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 22 smd rect (at 3.175 12.25) (size 0.9 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 23 smd rect (at 4.445 12.25) (size 0.9 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 24 smd rect (at 5.715 12.25) (size 0.9 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 25 smd rect (at 8.5 11.25) (size 2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 26 smd rect (at 8.5 9.98) (size 2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 27 smd rect (at 8.5 8.71) (size 2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 28 smd rect (at 8.5 7.44) (size 2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29 smd rect (at 8.5 6.17) (size 2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 30 smd rect (at 8.5 4.9) (size 2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 31 smd rect (at 8.5 3.63) (size 2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 32 smd rect (at 8.5 2.36) (size 2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 33 smd rect (at 8.5 1.09) (size 2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 34 smd rect (at 8.5 -0.18) (size 2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 35 smd rect (at 8.5 -1.45) (size 2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 36 smd rect (at 8.5 -2.72) (size 2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 37 smd rect (at 8.5 -3.99) (size 2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 38 smd rect (at 8.5 -5.26) (size 2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39_1 smd rect (at -2.835 0.405) (size 1.33 1.33) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39_2 smd rect (at -1 0.405) (size 1.33 1.33) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39_3 smd rect (at 0.835 0.405) (size 1.33 1.33) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39_4 smd rect (at -2.835 2.24) (size 1.33 1.33) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39_5 smd rect (at -1 2.24) (size 1.33 1.33) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39_6 smd rect (at 0.835 2.24) (size 1.33 1.33) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39_7 smd rect (at -2.835 4.075) (size 1.33 1.33) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39_8 smd rect (at -1 4.075) (size 1.33 1.33) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39_9 smd rect (at 0.835 4.075) (size 1.33 1.33) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39_10 thru_hole circle (at -1.9175 0.405) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39_11 thru_hole circle (at -0.0825 0.405) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39_12 thru_hole circle (at -2.835 1.3225) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39_13 thru_hole circle (at -1 1.3225) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39_14 thru_hole circle (at 0.835 1.3225) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39_15 thru_hole circle (at -1.9175 2.24) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39_16 thru_hole circle (at -0.0825 2.24) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39_17 thru_hole circle (at -2.835 3.1575) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39_18 thru_hole circle (at -1 3.1575) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39_19 thru_hole circle (at 0.835 3.1575) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39_20 thru_hole circle (at -1.9175 4.075) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39_21 thru_hole circle (at -0.0825 4.075) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
)
