(module MODULE_ESP32_DEVKIT_V1 (layer F.Cu) (tedit 64DCF39E)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -11.355 -27.36 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MODULE_ESP32_DEVKIT_V1 (at -0.56 27.36 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -12.7 -15.515) (size 2.0 2.0) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -12.7 -12.975) (size 2.0 2.0) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -12.7 -10.435) (size 2.0 2.0) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -12.7 -7.895) (size 2.0 2.0) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -12.7 -5.355) (size 2.0 2.0) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -12.7 -2.815) (size 2.0 2.0) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -12.7 -0.275) (size 2.0 2.0) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -12.7 2.265) (size 2.0 2.0) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -12.7 4.805) (size 2.0 2.0) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -12.7 7.345) (size 2.0 2.0) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at -12.7 9.885) (size 2.0 2.0) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at -12.7 12.425) (size 2.0 2.0) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at -12.7 14.965) (size 2.0 2.0) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at -12.7 17.505) (size 2.0 2.0) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at -12.7 20.045) (size 2.0 2.0) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 30 thru_hole circle (at 12.7 -15.515) (size 2.0 2.0) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 29 thru_hole circle (at 12.7 -12.975) (size 2.0 2.0) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole circle (at 12.7 -10.435) (size 2.0 2.0) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole circle (at 12.7 -7.895) (size 2.0 2.0) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at 12.7 -5.355) (size 2.0 2.0) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at 12.7 -2.815) (size 2.0 2.0) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 12.7 -0.275) (size 2.0 2.0) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 12.7 2.265) (size 2.0 2.0) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 12.7 4.805) (size 2.0 2.0) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at 12.7 7.345) (size 2.0 2.0) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 12.7 9.885) (size 2.0 2.0) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at 12.7 12.425) (size 2.0 2.0) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 12.7 14.965) (size 2.0 2.0) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 12.7 17.505) (size 2.0 2.0) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 12.7 20.045) (size 2.0 2.0) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -12.28 23.475) (size 3.0 3.0) (drill 3.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 12.23 23.475) (size 3.0 3.0) (drill 3.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 12.23 -23.475) (size 3.0 3.0) (drill 3.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -12.28 -23.475) (size 3.0 3.0) (drill 3.0) (layers *.Cu *.Mask))
)