(module MODULE_FEATHER_M0_BASIC_PROTO (layer F.Cu) (tedit 628F2B45)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -19.725 -13.275 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MODULE_FEATHER_M0_BASIC_PROTO (at -4.785 13.315 0) (layer F.Fab))
  (pad P1_1 thru_hole rect (at 19.05 10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P2_1 thru_hole rect (at -8.89 -10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P$1 thru_hole circle (at -22.86 -8.89) (size 3.2 3.2) (drill 2.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P$2 thru_hole circle (at -22.86 8.89) (size 3.2 3.2) (drill 2.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 22.86 8.89) (size 2.54 2.54) (drill 2.54) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 22.86 -8.89) (size 2.54 2.54) (drill 2.54) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P2_2 thru_hole circle (at -6.35 -10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P2_3 thru_hole circle (at -3.81 -10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P2_4 thru_hole circle (at -1.27 -10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P2_5 thru_hole circle (at 1.27 -10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P2_6 thru_hole circle (at 3.81 -10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P2_7 thru_hole circle (at 6.35 -10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P2_8 thru_hole circle (at 8.89 -10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P2_9 thru_hole circle (at 11.43 -10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P2_10 thru_hole circle (at 13.97 -10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P2_11 thru_hole circle (at 16.51 -10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P2_12 thru_hole circle (at 19.05 -10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P1_2 thru_hole circle (at 16.51 10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P1_3 thru_hole circle (at 13.97 10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P1_4 thru_hole circle (at 11.43 10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P1_5 thru_hole circle (at 8.89 10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P1_6 thru_hole circle (at 6.35 10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P1_7 thru_hole circle (at 3.81 10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P1_8 thru_hole circle (at 1.27 10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P1_9 thru_hole circle (at -1.27 10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P1_10 thru_hole circle (at -3.81 10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P1_11 thru_hole circle (at -6.35 10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P1_12 thru_hole circle (at -8.89 10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P1_13 thru_hole circle (at -11.43 10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P1_14 thru_hole circle (at -13.97 10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P1_15 thru_hole circle (at -16.51 10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P1_16 thru_hole circle (at -19.05 10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
)