(module MODULE_MSP-EXP430G2ET (layer F.Cu) (tedit 6511C753)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -24.765 -40.889 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MODULE_MSP-EXP430G2ET (at -10.541 41.111 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -22.86 2.54) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at -22.86 5.08) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at -22.86 7.62) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at -22.86 10.16) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 thru_hole circle (at -22.86 12.7) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 thru_hole circle (at -22.86 15.24) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 thru_hole circle (at -22.86 17.78) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 thru_hole circle (at -22.86 20.32) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 thru_hole circle (at -22.86 22.86) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 thru_hole circle (at -22.86 25.4) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 thru_hole circle (at 22.86 2.54) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 thru_hole circle (at 22.86 5.08) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 thru_hole circle (at 22.86 7.62) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 thru_hole circle (at 22.86 10.16) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 thru_hole circle (at 22.86 12.7) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 thru_hole circle (at 22.86 15.24) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 thru_hole circle (at 22.86 17.78) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 thru_hole circle (at 22.86 20.32) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 thru_hole circle (at 22.86 22.86) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 thru_hole circle (at 22.86 25.4) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 thru_hole circle (at -20.32 2.54) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 22 thru_hole circle (at -20.32 5.08) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad None np_thru_hole circle (at -26.67 36.83) (size 3.175 3.175) (drill 3.175) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -26.67 -36.83) (size 3.175 3.175) (drill 3.175) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 26.67 -36.83) (size 3.175 3.175) (drill 3.175) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 26.67 36.83) (size 3.175 3.175) (drill 3.175) (layers *.Cu *.Mask))
)