(module MODULE_NHD-1.8-128160EF-CSXN# (layer F.Cu) (tedit 64949093)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -13.325 1.135 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MODULE_NHD-1.8-128160EF-CSXN# (at 1.915 2.635 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -9.2 -1.0) (size 0.5 2.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -8.4 -1.0) (size 0.5 2.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -7.6 -1.0) (size 0.5 2.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at -6.8 -1.0) (size 0.5 2.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at -6.0 -1.0) (size 0.5 2.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at -5.2 -1.0) (size 0.5 2.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at -4.4 -1.0) (size 0.5 2.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd rect (at -3.6 -1.0) (size 0.5 2.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 9 smd rect (at -2.8 -1.0) (size 0.5 2.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 10 smd rect (at -2.0 -1.0) (size 0.5 2.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 11 smd rect (at -1.2 -1.0) (size 0.5 2.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 12 smd rect (at -0.4 -1.0) (size 0.5 2.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 13 smd rect (at 0.4 -1.0) (size 0.5 2.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 14 smd rect (at 1.2 -1.0) (size 0.5 2.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 15 smd rect (at 2.0 -1.0) (size 0.5 2.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 16 smd rect (at 2.8 -1.0) (size 0.5 2.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 17 smd rect (at 3.6 -1.0) (size 0.5 2.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 18 smd rect (at 4.4 -1.0) (size 0.5 2.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 19 smd rect (at 5.2 -1.0) (size 0.5 2.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 20 smd rect (at 6.0 -1.0) (size 0.5 2.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 21 smd rect (at 6.8 -1.0) (size 0.5 2.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 22 smd rect (at 7.6 -1.0) (size 0.5 2.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 23 smd rect (at 8.4 -1.0) (size 0.5 2.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 24 smd rect (at 9.2 -1.0) (size 0.5 2.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad None np_thru_hole circle (at -12.5 -4.1) (size 1.5 1.5) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 12.5 -4.1) (size 1.5 1.5) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
)