(module MODULE_NUCLEO-F446ZE (layer F.Cu) (tedit 660F5C55)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -30.305 -68.219 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MODULE_NUCLEO-F446ZE (at -16.97 68.059 0) (layer F.Fab))
  (pad CN11_1 thru_hole rect (at -31.75 -34.93) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_2 thru_hole circle (at -29.21 -34.93) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_3 thru_hole circle (at -31.75 -32.39) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_4 thru_hole circle (at -29.21 -32.39) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_5 thru_hole circle (at -31.75 -29.85) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_6 thru_hole circle (at -29.21 -29.85) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_7 thru_hole circle (at -31.75 -27.31) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_8 thru_hole circle (at -29.21 -27.31) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_9 thru_hole circle (at -31.75 -24.77) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_10 thru_hole circle (at -29.21 -24.77) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_11 thru_hole circle (at -31.75 -22.23) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_12 thru_hole circle (at -29.21 -22.23) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_13 thru_hole circle (at -31.75 -19.69) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_14 thru_hole circle (at -29.21 -19.69) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_15 thru_hole circle (at -31.75 -17.15) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_16 thru_hole circle (at -29.21 -17.15) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_17 thru_hole circle (at -31.75 -14.61) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_18 thru_hole circle (at -29.21 -14.61) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_19 thru_hole circle (at -31.75 -12.07) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_20 thru_hole circle (at -29.21 -12.07) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_21 thru_hole circle (at -31.75 -9.53) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_22 thru_hole circle (at -29.21 -9.53) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_23 thru_hole circle (at -31.75 -6.99) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_24 thru_hole circle (at -29.21 -6.99) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_25 thru_hole circle (at -31.75 -4.45) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_26 thru_hole circle (at -29.21 -4.45) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_27 thru_hole circle (at -31.75 -1.91) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_28 thru_hole circle (at -29.21 -1.91) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_29 thru_hole circle (at -31.75 0.63) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_30 thru_hole circle (at -29.21 0.63) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_31 thru_hole circle (at -31.75 3.17) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_32 thru_hole circle (at -29.21 3.17) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_33 thru_hole circle (at -31.75 5.71) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_34 thru_hole circle (at -29.21 5.71) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_35 thru_hole circle (at -31.75 8.25) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_36 thru_hole circle (at -29.21 8.25) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_37 thru_hole circle (at -31.75 10.79) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_38 thru_hole circle (at -29.21 10.79) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_39 thru_hole circle (at -31.75 13.33) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_40 thru_hole circle (at -29.21 13.33) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_41 thru_hole circle (at -31.75 15.87) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_42 thru_hole circle (at -29.21 15.87) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_43 thru_hole circle (at -31.75 18.41) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_44 thru_hole circle (at -29.21 18.41) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_45 thru_hole circle (at -31.75 20.95) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_46 thru_hole circle (at -29.21 20.95) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_47 thru_hole circle (at -31.75 23.49) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_48 thru_hole circle (at -29.21 23.49) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_49 thru_hole circle (at -31.75 26.03) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_50 thru_hole circle (at -29.21 26.03) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_51 thru_hole circle (at -31.75 28.57) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_52 thru_hole circle (at -29.21 28.57) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_53 thru_hole circle (at -31.75 31.11) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_54 thru_hole circle (at -29.21 31.11) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_55 thru_hole circle (at -31.75 33.65) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_56 thru_hole circle (at -29.21 33.65) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_57 thru_hole circle (at -31.75 36.19) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_58 thru_hole circle (at -29.21 36.19) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_59 thru_hole circle (at -31.75 38.73) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_60 thru_hole circle (at -29.21 38.73) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_61 thru_hole circle (at -31.75 41.27) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_62 thru_hole circle (at -29.21 41.27) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_63 thru_hole circle (at -31.75 43.81) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_64 thru_hole circle (at -29.21 43.81) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_65 thru_hole circle (at -31.75 46.35) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_66 thru_hole circle (at -29.21 46.35) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_67 thru_hole circle (at -31.75 48.89) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_68 thru_hole circle (at -29.21 48.89) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_69 thru_hole circle (at -31.75 51.43) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_70 thru_hole circle (at -29.21 51.43) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_1 thru_hole rect (at 29.21 -34.91) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_2 thru_hole circle (at 31.75 -34.91) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN8_1 thru_hole rect (at -24.13 -24.77) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN8_2 thru_hole circle (at -21.59 -24.77) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN8_3 thru_hole circle (at -24.13 -22.23) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN8_4 thru_hole circle (at -21.59 -22.23) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN8_5 thru_hole circle (at -24.13 -19.69) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN8_6 thru_hole circle (at -21.59 -19.69) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN8_7 thru_hole circle (at -24.13 -17.15) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN8_8 thru_hole circle (at -21.59 -17.15) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN8_9 thru_hole circle (at -24.13 -14.61) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN8_10 thru_hole circle (at -21.59 -14.61) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN8_11 thru_hole circle (at -24.13 -12.07) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN8_12 thru_hole circle (at -21.59 -12.07) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN8_13 thru_hole circle (at -24.13 -9.53) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN8_14 thru_hole circle (at -21.59 -9.53) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN8_15 thru_hole circle (at -24.13 -6.99) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN8_16 thru_hole circle (at -21.59 -6.99) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN9_1 thru_hole rect (at -24.13 -1.91) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN9_2 thru_hole circle (at -21.59 -1.91) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN9_3 thru_hole circle (at -24.13 0.63) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN9_4 thru_hole circle (at -21.59 0.63) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN9_5 thru_hole circle (at -24.13 3.17) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN9_6 thru_hole circle (at -21.59 3.17) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN9_7 thru_hole circle (at -24.13 5.71) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN9_8 thru_hole circle (at -21.59 5.71) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN9_9 thru_hole circle (at -24.13 8.25) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN9_10 thru_hole circle (at -21.59 8.25) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN9_11 thru_hole circle (at -24.13 10.79) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN9_12 thru_hole circle (at -21.59 10.79) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN9_13 thru_hole circle (at -24.13 13.33) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN9_14 thru_hole circle (at -21.59 13.33) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN9_15 thru_hole circle (at -24.13 15.87) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN9_16 thru_hole circle (at -21.59 15.87) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN9_17 thru_hole circle (at -24.13 18.41) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN9_18 thru_hole circle (at -21.59 18.41) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN9_19 thru_hole circle (at -24.13 20.95) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN9_20 thru_hole circle (at -21.59 20.95) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN9_21 thru_hole circle (at -24.13 23.49) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN9_22 thru_hole circle (at -21.59 23.49) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN9_23 thru_hole circle (at -24.13 26.03) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN9_24 thru_hole circle (at -21.59 26.03) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN9_25 thru_hole circle (at -24.13 28.57) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN9_26 thru_hole circle (at -21.59 28.57) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN9_27 thru_hole circle (at -24.13 31.11) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN9_28 thru_hole circle (at -21.59 31.11) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad None np_thru_hole circle (at -22.86 37.46) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN7_1 thru_hole rect (at 21.59 -33.914) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN7_2 thru_hole circle (at 24.13 -33.914) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN10_1 thru_hole rect (at 21.59 -6.99) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN10_2 thru_hole circle (at 24.13 -6.99) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN10_3 thru_hole circle (at 21.59 -4.45) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN10_4 thru_hole circle (at 24.13 -4.45) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN10_5 thru_hole circle (at 21.59 -1.91) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN10_6 thru_hole circle (at 24.13 -1.91) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN10_7 thru_hole circle (at 21.59 0.63) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN10_8 thru_hole circle (at 24.13 0.63) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN10_9 thru_hole circle (at 21.59 3.17) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN10_10 thru_hole circle (at 24.13 3.17) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN10_11 thru_hole circle (at 21.59 5.71) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN10_12 thru_hole circle (at 24.13 5.71) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN10_13 thru_hole circle (at 21.59 8.25) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN10_14 thru_hole circle (at 24.13 8.25) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN10_15 thru_hole circle (at 21.59 10.79) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN10_16 thru_hole circle (at 24.13 10.79) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad None np_thru_hole circle (at 22.86 37.46) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN10_17 thru_hole circle (at 21.59 13.33) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN10_18 thru_hole circle (at 24.13 13.33) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN10_19 thru_hole circle (at 21.59 15.87) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN10_20 thru_hole circle (at 24.13 15.87) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN10_21 thru_hole circle (at 21.59 18.41) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN10_22 thru_hole circle (at 24.13 18.41) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN10_23 thru_hole circle (at 21.59 20.95) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN10_24 thru_hole circle (at 24.13 20.95) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN10_25 thru_hole circle (at 21.59 23.49) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN10_26 thru_hole circle (at 24.13 23.49) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN10_27 thru_hole circle (at 21.59 26.03) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN10_28 thru_hole circle (at 24.13 26.03) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN10_29 thru_hole circle (at 21.59 28.57) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN10_30 thru_hole circle (at 24.13 28.57) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN10_31 thru_hole circle (at 21.59 31.11) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN10_32 thru_hole circle (at 24.13 31.11) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_71 thru_hole circle (at -31.75 53.97) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN11_72 thru_hole circle (at -29.21 53.97) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad None np_thru_hole circle (at 24.13 -37.47) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 8.89 13.33) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -24.13 -38.74) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN7_3 thru_hole circle (at 21.59 -31.374) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN7_4 thru_hole circle (at 24.13 -31.374) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN7_5 thru_hole circle (at 21.59 -28.834) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN7_6 thru_hole circle (at 24.13 -28.834) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN7_7 thru_hole circle (at 21.59 -26.294) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN7_8 thru_hole circle (at 24.13 -26.294) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN7_9 thru_hole circle (at 21.59 -23.754) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN7_10 thru_hole circle (at 24.13 -23.754) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN7_11 thru_hole circle (at 21.59 -21.214) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN7_12 thru_hole circle (at 24.13 -21.214) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN7_13 thru_hole circle (at 21.59 -18.674) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN7_14 thru_hole circle (at 24.13 -18.674) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN7_15 thru_hole circle (at 21.59 -16.134) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN7_16 thru_hole circle (at 24.13 -16.134) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN7_17 thru_hole circle (at 21.59 -13.594) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN7_18 thru_hole circle (at 24.13 -13.594) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN7_19 thru_hole circle (at 21.59 -11.054) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN7_20 thru_hole circle (at 24.13 -11.054) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN9_29 thru_hole circle (at -24.13 33.65) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN9_30 thru_hole circle (at -21.59 33.65) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN10_33 thru_hole circle (at 21.59 33.65) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN10_34 thru_hole circle (at 24.13 33.65) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_3 thru_hole circle (at 29.21 -32.37) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_4 thru_hole circle (at 31.75 -32.37) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_5 thru_hole circle (at 29.21 -29.83) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_6 thru_hole circle (at 31.75 -29.83) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_7 thru_hole circle (at 29.21 -27.29) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_8 thru_hole circle (at 31.75 -27.29) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_9 thru_hole circle (at 29.21 -24.75) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_10 thru_hole circle (at 31.75 -24.75) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_11 thru_hole circle (at 29.21 -22.21) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_12 thru_hole circle (at 31.75 -22.21) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_13 thru_hole circle (at 29.21 -19.67) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_14 thru_hole circle (at 31.75 -19.67) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_15 thru_hole circle (at 29.21 -17.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_16 thru_hole circle (at 31.75 -17.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_17 thru_hole circle (at 29.21 -14.59) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_18 thru_hole circle (at 31.75 -14.59) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_19 thru_hole circle (at 29.21 -12.05) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_20 thru_hole circle (at 31.75 -12.05) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_21 thru_hole circle (at 29.21 -9.51) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_22 thru_hole circle (at 31.75 -9.51) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_23 thru_hole circle (at 29.21 -6.97) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_24 thru_hole circle (at 31.75 -6.97) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_25 thru_hole circle (at 29.21 -4.43) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_26 thru_hole circle (at 31.75 -4.43) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_27 thru_hole circle (at 29.21 -1.89) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_28 thru_hole circle (at 31.75 -1.89) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_29 thru_hole circle (at 29.21 0.65) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_30 thru_hole circle (at 31.75 0.65) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_31 thru_hole circle (at 29.21 3.19) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_32 thru_hole circle (at 31.75 3.19) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_33 thru_hole circle (at 29.21 5.73) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_34 thru_hole circle (at 31.75 5.73) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_35 thru_hole circle (at 29.21 8.27) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_36 thru_hole circle (at 31.75 8.27) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_37 thru_hole circle (at 29.21 10.81) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_38 thru_hole circle (at 31.75 10.81) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_39 thru_hole circle (at 29.21 13.35) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_40 thru_hole circle (at 31.75 13.35) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_41 thru_hole circle (at 29.21 15.89) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_42 thru_hole circle (at 31.75 15.89) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_43 thru_hole circle (at 29.21 18.43) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_44 thru_hole circle (at 31.75 18.43) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_45 thru_hole circle (at 29.21 20.97) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_46 thru_hole circle (at 31.75 20.97) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_47 thru_hole circle (at 29.21 23.51) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_48 thru_hole circle (at 31.75 23.51) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_49 thru_hole circle (at 29.21 26.05) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_50 thru_hole circle (at 31.75 26.05) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_51 thru_hole circle (at 29.21 28.59) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_52 thru_hole circle (at 31.75 28.59) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_53 thru_hole circle (at 29.21 31.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_54 thru_hole circle (at 31.75 31.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_55 thru_hole circle (at 29.21 33.67) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_56 thru_hole circle (at 31.75 33.67) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_57 thru_hole circle (at 29.21 36.21) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_58 thru_hole circle (at 31.75 36.21) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_59 thru_hole circle (at 29.21 38.75) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_60 thru_hole circle (at 31.75 38.75) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_61 thru_hole circle (at 29.21 41.29) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_62 thru_hole circle (at 31.75 41.29) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_63 thru_hole circle (at 29.21 43.83) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_64 thru_hole circle (at 31.75 43.83) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_65 thru_hole circle (at 29.21 46.37) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_66 thru_hole circle (at 31.75 46.37) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_67 thru_hole circle (at 29.21 48.91) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_68 thru_hole circle (at 31.75 48.91) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_69 thru_hole circle (at 29.21 51.45) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_70 thru_hole circle (at 31.75 51.45) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_71 thru_hole circle (at 29.21 53.99) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad CN12_72 thru_hole circle (at 31.75 53.99) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)