(module MODULE_UM232R (layer F.Cu) (tedit 648C8786)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -5.825 -20.135 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MODULE_UM232R (at 2.305 27.865 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -7.62 -13.97) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -7.62 -11.43) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -7.62 -8.89) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -7.62 -6.35) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -7.62 -3.81) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -7.62 -1.27) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -7.62 1.27) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -7.62 3.81) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -7.62 6.35) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -7.62 8.89) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at -7.62 11.43) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at -7.62 13.97) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 7.62 13.97) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 7.62 11.43) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 7.62 8.89) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 7.62 6.35) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 7.62 3.81) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 7.62 1.27) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at 7.62 -1.27) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 7.62 -3.81) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at 7.62 -6.35) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 7.62 -8.89) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 7.62 -11.43) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 7.62 -13.97) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
)