(module MOLEX_0039281043 (layer F.Cu) (tedit 67CA501B)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -1.725 -6.135 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MOLEX_0039281043 (at 5.26 7.115 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -2.1 -2.55) (size 2.175 2.175) (drill 1.45) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.1 -2.55) (size 2.175 2.175) (drill 1.45) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad 3 thru_hole circle (at -2.1 2.95) (size 2.175 2.175) (drill 1.45) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad 4 thru_hole circle (at 2.1 2.95) (size 2.175 2.175) (drill 1.45) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.0762))
)