(footprint MOLEX_0436500300 (layer F.Cu) (tedit 669395B1)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -7.669355 5.131255 900) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MOLEX_0436500300 (at 7.37578 -1.1617 900) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 3.0 0.0) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.0 0.0) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad 3 thru_hole circle (at -3.0 0.0) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad None np_thru_hole circle (at 0.0 4.32) (size 3.0 3.0) (drill 3.0) (layers *.Cu *.Mask))
)