(module MOLEX_104031-0811 (layer F.Cu) (tedit 6398C0C2)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -2.545225 -7.385735 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MOLEX_104031-0811 (at 5.092335 7.252025 0) (layer F.Fab))
  (pad 8 smd rect (at -4.545 5.45) (size 0.75 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at -3.495 5.45) (size 0.85 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at -2.395 5.45) (size 0.85 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at -1.295 5.45) (size 0.85 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at -0.195 5.45) (size 0.85 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at 0.905 5.45) (size 0.85 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at 2.005 5.45) (size 0.85 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 1 smd rect (at 3.105 5.45) (size 0.85 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 9 smd rect (at 5.74 -0.7) (size 1.2 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 10 smd rect (at 5.74 -4.4) (size 1.2 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad G3 smd rect (at -3.73 -5.375) (size 1.9 1.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad G4 smd rect (at 2.24 -5.375) (size 1.9 1.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad G2 smd rect (at -5.755 5.1) (size 1.17 1.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad G1 smd rect (at 5.565 5.325) (size 1.55 1.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)