(module MOLEX_104238-0110 (layer F.Cu) (tedit 6489DD6C)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.02669 -2.27903 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MOLEX_104238-0110 (at 7.41751 2.67683 0) (layer F.Fab))
  (pad A1 smd rect (at -2.75 0.0 270.0) (size 1.0 0.38) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A2 smd rect (at -2.25 0.0 270.0) (size 1.0 0.38) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A3 smd rect (at -1.75 0.0 270.0) (size 1.0 0.38) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A4 smd rect (at -1.25 0.0 270.0) (size 1.0 0.38) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A5 smd rect (at -0.75 0.0 270.0) (size 1.0 0.38) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A6 smd rect (at -0.25 0.0 270.0) (size 1.0 0.38) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A7 smd rect (at 0.25 0.0 270.0) (size 1.0 0.38) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A8 smd rect (at 0.75 0.0 270.0) (size 1.0 0.38) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A9 smd rect (at 1.25 0.0 270.0) (size 1.0 0.38) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A10 smd rect (at 1.75 0.0 270.0) (size 1.0 0.38) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A11 smd rect (at 2.25 0.0 270.0) (size 1.0 0.38) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A12 smd rect (at 2.75 0.0 270.0) (size 1.0 0.38) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad E1 smd rect (at -3.42 0.88 90.0) (size 1.15 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad E2 smd rect (at 3.42 0.88 90.0) (size 1.15 0.7) (layers B.Cu B.Mask B.Paste))
  (pad B1 smd rect (at 2.75 0.0 270.0) (size 1.0 0.38) (layers B.Cu B.Mask B.Paste))
  (pad B2 smd rect (at 2.25 0.0 270.0) (size 1.0 0.38) (layers B.Cu B.Mask B.Paste))
  (pad B3 smd rect (at 1.75 0.0 270.0) (size 1.0 0.38) (layers B.Cu B.Mask B.Paste))
  (pad B4 smd rect (at 1.25 0.0 270.0) (size 1.0 0.38) (layers B.Cu B.Mask B.Paste))
  (pad B5 smd rect (at 0.75 0.0 270.0) (size 1.0 0.38) (layers B.Cu B.Mask B.Paste))
  (pad B8 smd rect (at -0.75 0.0 270.0) (size 1.0 0.38) (layers B.Cu B.Mask B.Paste))
  (pad B9 smd rect (at -1.25 0.0 270.0) (size 1.0 0.38) (layers B.Cu B.Mask B.Paste))
  (pad B10 smd rect (at -1.75 0.0 270.0) (size 1.0 0.38) (layers B.Cu B.Mask B.Paste))
  (pad B11 smd rect (at -2.25 0.0 270.0) (size 1.0 0.38) (layers B.Cu B.Mask B.Paste))
  (pad B12 smd rect (at -2.75 0.0 270.0) (size 1.0 0.38) (layers B.Cu B.Mask B.Paste))
  (fp_line (start -6.7 0.0) (end -3.05 0.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -3.05 0.0) (end -3.05 -0.96) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -3.05 -0.96) (end 3.05 -0.96) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 3.05 -0.96) (end 3.05 0.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 3.05 0.0) (end 6.6 0.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_text user "PCB EDGE" (at 5.80876 0.0) (layer F.Fab))
)