(module MOLEX_1050170001 (layer F.Cu) (tedit 6559B080)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 2.73 -6.0225) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MOLEX_1050170001 (at 9.715 -7.435) (layer F.Fab))
  (fp_text user "PCB Edge" (at 4.5 -0.2) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.3 -4.125) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -0.65 -4.125) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at 0 -4.125) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at 0.65 -4.125) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at 1.3 -4.125) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad SH1 thru_hole circle (at -2.5 -4.15) (size 1.45 1.45) (drill 0.85) (layers *.Cu))
  (pad SH2 thru_hole circle (at 2.5 -4.15) (size 1.45 1.45) (drill 0.85) (layers *.Cu))
  (pad SH3 thru_hole oval (at -3.5 -1.45) (size 1.2 1.9) (drill oval 0.6 1.3) (layers *.Cu))
  (pad SH4 smd rect (at -1 -1.45) (size 1.5 1.9) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad SH5 smd rect (at 1 -1.45) (size 1.5 1.9) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad SH6 thru_hole oval (at 3.5 -1.45) (size 1.2 1.9) (drill oval 0.6 1.3) (layers *.Cu))
)
