(module MOLEX_105450-0101 (layer F.Cu) (tedit 646D742E)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -5.722835) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MOLEX_105450-0101 (at 0 5.717805) (layer F.Fab))
  (pad A1 smd rect (at -3 -3.77) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A2 smd rect (at -2.5 -3.77) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A3 smd rect (at -2 -3.77) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A4 smd rect (at -1.5 -3.77) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A5 smd rect (at -1 -3.77) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A6 smd rect (at -0.5 -3.77) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A7 smd rect (at 0.5 -3.77) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A8 smd rect (at 1 -3.77) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A9 smd rect (at 1.5 -3.77) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A10 smd rect (at 2 -3.77) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A11 smd rect (at 2.5 -3.77) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A12 smd rect (at 3 -3.77) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B1 smd rect (at 3.1 -2.47) (size 1 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B2 smd rect (at 2.25 -2.47) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B3 smd rect (at 1.75 -2.47) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B4 smd rect (at 1.25 -2.47) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B5 smd rect (at 0.75 -2.47) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B6 smd rect (at 0.25 -2.47) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B7 smd rect (at -0.25 -2.47) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B8 smd rect (at -0.75 -2.47) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B9 smd rect (at -1.25 -2.47) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B10 smd rect (at -1.75 -2.47) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B11 smd rect (at -2.25 -2.47) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B12 smd rect (at -3.1 -2.47) (size 1 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad S1 thru_hole oval (at -4.32 -3.36) (size 1.1 2.2) (drill oval 0.6 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S2 thru_hole oval (at 4.32 -3.36) (size 1.1 2.2) (drill oval 0.6 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S3 thru_hole oval (at -4.32 2) (size 1.3 2.6) (drill oval 0.6 2.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S4 thru_hole oval (at 4.32 2) (size 1.3 2.6) (drill oval 0.6 2.1) (layers *.Cu *.Mask))
)
