(module MOLEX_2012670005 (layer F.Cu) (tedit 6242E641)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -1.91055 -2.36055 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MOLEX_2012670005 (at 5.07598 9.08003 0) (layer F.Fab))
  (pad A1 smd rect (at -3.0 -0.81) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A2 smd rect (at -2.5 -0.81) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A3 smd rect (at -2.0 -0.81) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A4 smd rect (at -1.5 -0.81) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A5 smd rect (at -1.0 -0.81) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A6 smd rect (at -0.5 -0.81) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A7 smd rect (at 0.5 -0.81) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A8 smd rect (at 1.0 -0.81) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A9 smd rect (at 1.5 -0.81) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A10 smd rect (at 2.0 -0.81) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A11 smd rect (at 2.5 -0.81) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A12 smd rect (at 3.0 -0.81) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad B1 smd rect (at 3.05 0.89) (size 0.9 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad B2 smd rect (at 2.25 0.89) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad B3 smd rect (at 1.75 0.89) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad B4 smd rect (at 1.25 0.89) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad B5 smd rect (at 0.75 0.89) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad B6 smd rect (at 0.25 0.89) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad B7 smd rect (at -0.25 0.89) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad B8 smd rect (at -0.75 0.89) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad B9 smd rect (at -1.25 0.89) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad B10 smd rect (at -1.75 0.89) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad B11 smd rect (at -2.25 0.89) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad B12 smd rect (at -3.05 0.89) (size 0.9 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad S1 thru_hole oval (at -4.32 0.0) (size 1.1 2.2) (drill oval 0.6 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S2 thru_hole oval (at 4.32 0.0) (size 1.1 2.2) (drill oval 0.6 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S3 thru_hole oval (at -4.62 5.36) (size 1.3 2.6) (drill oval 0.6 2.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S4 thru_hole oval (at 4.62 5.36) (size 1.3 2.6) (drill oval 0.6 2.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (fp_text user PCB-Edge (at 5.715 6.858) (layer F.Fab))
  (fp_text user A1 (at -6.731 -0.635) (layer F.Fab))
  (fp_text user A12 (at 5.842 -0.635) (layer F.Fab))
  (fp_text user B1 (at 5.842 1.143) (layer F.Fab))
  (fp_text user B12 (at -7.239 1.143) (layer F.Fab))
  (fp_text user A1 (at -6.731 -0.635) (layer F.SilkS))
  (fp_text user B12 (at -7.239 1.143) (layer F.SilkS))
  (fp_text user A12 (at 5.842 -0.635) (layer F.SilkS))
  (fp_text user B1 (at 5.842 1.143) (layer F.SilkS))
)