(module MOLEX_2024100002 (layer F.Cu) (tedit 65800ACB)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 2.46 -7.8425 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MOLEX_2024100002 (at 9.445 -9.255 0) (layer F.Fab))
  (pad A6 smd rect (at -0.25 -6.19) (size 0.298 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad A5 smd rect (at -0.75 -6.19) (size 0.298 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad A4 smd rect (at -1.65 -6.19) (size 0.298 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad A3 smd rect (at -2.15 -6.19) (size 0.298 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad A2 smd rect (at -2.65 -6.19) (size 0.298 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad A1 smd rect (at -3.15 -6.19) (size 0.298 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad A7 smd rect (at 0.25 -6.19) (size 0.298 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad A8 smd rect (at 0.75 -6.19) (size 0.298 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad A9 smd rect (at 1.65 -6.19) (size 0.298 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad A10 smd rect (at 2.15 -6.19) (size 0.298 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad A11 smd rect (at 2.65 -6.19) (size 0.298 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad A12 smd rect (at 3.15 -6.19) (size 0.298 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad B7 smd rect (at -0.45 -4.99) (size 0.298 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad B8 smd rect (at -0.95 -4.99) (size 0.298 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad B9 smd rect (at -1.45 -4.99) (size 0.298 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad B10 smd rect (at -1.95 -4.99) (size 0.298 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad B11 smd rect (at -2.45 -4.99) (size 0.298 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad B12 smd rect (at -2.95 -4.99) (size 0.298 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad B6 smd rect (at 0.45 -4.99) (size 0.298 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad B5 smd rect (at 0.95 -4.99) (size 0.298 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad B4 smd rect (at 1.45 -4.99) (size 0.298 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad B3 smd rect (at 1.95 -4.99) (size 0.298 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad B2 smd rect (at 2.45 -4.99) (size 0.298 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad B1 smd rect (at 2.95 -4.99) (size 0.298 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad SH3 thru_hole oval (at -6.0 -1.75) (size 0.9 2.0) (drill oval 0.5 1.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad SH4 thru_hole oval (at 6.0 -1.75) (size 0.9 2.0) (drill oval 0.5 1.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad SH2 thru_hole circle (at 4.875 -6.31) (size 0.9 0.9) (drill 0.5) (layers *.Cu))
  (pad SH1 thru_hole circle (at -4.875 -6.31) (size 0.9 0.9) (drill 0.5) (layers *.Cu))
  (fp_text user "PCB Edge" (at 7.0 -0.25) (layer F.Fab))
  (fp_text user "BOARD CUT OUT" (at 0.0 -2.2) (layer F.Fab))
  (fp_text user "PTH Slot 1.6 +/- 0.05 X 0.5 +/- 0.05" (at -5.715 -10.1) (layer Dwgs.User))
  (fp_text user "PTH L-shaped Slot 1.4 +/- 0.05 X 1.5 +/- 0.05" (at -5.715 -10.735) (layer Dwgs.User))
  (fp_arc (start -4.875 -5.31) (end -5.125 -5.31) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -5.125 -5.31) (end -5.125 -6.31) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -4.875 -6.31) (end -4.625 -6.31) (angle -180.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -4.625 -6.31) (end -4.625 -6.06) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -4.125 -6.06) (end -4.125 -5.56) (angle 90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -4.125 -5.56) (end -3.975 -5.56) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -3.975 -5.31) (end -3.975 -5.06) (angle -180.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -3.975 -5.06) (end -4.875 -5.06) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 4.875 -5.06) (end 3.975 -5.06) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 3.975 -5.31) (end 3.975 -5.56) (angle -180.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 3.975 -5.56) (end 4.125 -5.56) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 4.125 -6.06) (end 4.625 -6.06) (angle 90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 4.625 -6.06) (end 4.625 -6.31) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 4.875 -6.31) (end 5.125 -6.31) (angle -180.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 5.125 -6.31) (end 5.125 -5.31) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 4.875 -5.31) (end 4.875 -5.06) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 5.3 0.0) (end 5.3 -2.41117) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 5.59999616975 -2.41117749167) (end 5.33875 -2.55865) (angle -29.446) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 5.33875 -2.55865) (end 5.61125 -3.04135) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 5.34999785242 -3.18882407898) (end 5.65 -3.18883) (angle 29.4454) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 5.65 -3.18883) (end 5.65 -4.1) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 5.35 -4.1) (end 5.35 -4.4) (angle 90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 5.35 -4.4) (end -5.35 -4.4) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -5.35 -4.1) (end -5.65 -4.1) (angle 90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -5.65 -4.1) (end -5.65 -3.18883) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -5.34999785242 -3.18882407898) (end -5.61125 -3.04135) (angle 29.4454) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -5.61125 -3.04135) (end -5.33875 -2.55865) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -5.59999616975 -2.41117749167) (end -5.3 -2.41117) (angle -29.446) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -5.3 -2.41117) (end -5.3 0.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -5.3 0.0) (end 5.3 0.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
)