(module MOLEX_2036150003 (layer F.Cu) (tedit 67042307)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 1.41 -7.26 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MOLEX_2036150003 (at 8.395 -8.87 0) (layer F.Fab))
  (pad SH3 thru_hole oval (at -4.45 -1.47) (size 0.85 2.05) (drill oval 0.45 1.65) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad SH4 thru_hole oval (at 4.45 -1.47) (size 0.85 2.05) (drill oval 0.45 1.65) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad SH1 thru_hole oval (at -4.45 -4.67) (size 0.85 1.85) (drill oval 0.45 1.45) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad SH2 thru_hole oval (at 4.45 -4.67) (size 0.85 1.85) (drill oval 0.45 1.45) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad A12 smd rect (at 3.05 -4.85) (size 0.25 0.75) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad A9 smd rect (at 1.25 -4.85) (size 0.25 0.75) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad A8 smd rect (at 0.75 -4.85) (size 0.25 0.75) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad A7 smd rect (at 0.25 -4.85) (size 0.25 0.75) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad A6 smd rect (at -0.25 -4.85) (size 0.25 0.75) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad A5 smd rect (at -0.75 -4.85) (size 0.25 0.75) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad A4 smd rect (at -1.25 -4.85) (size 0.25 0.75) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad A1 smd rect (at -3.05 -4.85) (size 0.25 0.75) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad B4 smd rect (at 1.5 -3.6) (size 0.25 0.75) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad B5 smd rect (at 1.0 -3.6) (size 0.25 0.75) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad B6 smd rect (at 0.5 -3.6) (size 0.25 0.75) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad B7 smd rect (at -0.5 -3.6) (size 0.25 0.75) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad B8 smd rect (at -1.0 -3.6) (size 0.25 0.75) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad B9 smd rect (at -1.5 -3.6) (size 0.25 0.75) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad B12 smd rect (at -3.0 -3.6) (size 0.25 0.75) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad B1 smd rect (at 3.0 -3.6) (size 0.25 0.75) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad GND1 smd rect (at -3.55 -4.85) (size 0.3 0.75) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad GND2 smd rect (at 3.55 -4.85) (size 0.3 0.75) (layers F.Cu F.Paste))
  (fp_text user "PCB Edge" (at 5.75 -0.55) (layer F.Fab))
  (fp_text user "PTH1 Slot 1.65 +/- 0.05 X 0.45 +/- 0.05" (at -6.315 -11.0475) (layer Dwgs.User))
  (fp_text user "PTH2 Slot 1.45 +/- 0.05 X 0.45 +/- 0.05" (at -6.315 -10.1475) (layer Dwgs.User))
)