(module MOLEX_2171750001 (layer F.Cu) (tedit 646325ED)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -1.825 -7.635) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MOLEX_2171750001 (at 5.16 -6.135) (layer F.Fab))
  (pad A5 smd rect (at -0.5 -3.88) (size 0.7 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B5 smd rect (at 0.5 -3.88) (size 0.7 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B9 smd rect (at -1.52 -3.88) (size 0.76 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A9 smd rect (at 1.52 -3.88) (size 0.76 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B12 smd rect (at -2.75 -3.88) (size 0.8 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A12 smd rect (at 2.75 -3.88) (size 0.8 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad S1 thru_hole oval (at -4.32 0) (size 1.1 2.2) (drill oval 0.6 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S2 thru_hole oval (at 4.32 0) (size 1.1 2.2) (drill oval 0.6 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S3 thru_hole oval (at -4.32 -3.8) (size 1.1 2.2) (drill oval 0.6 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S4 thru_hole oval (at 4.32 -3.8) (size 1.1 2.2) (drill oval 0.6 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
)
