(module MOLEX_480-37-1000 (layer F.Cu) (tedit 63699ED3)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -2.825 -6.635 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MOLEX_480-37-1000 (at 4.795 -5.135 0) (layer F.Fab))
  (pad None np_thru_hole circle (at -2.25 0.0) (size 1.25 1.25) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 2.25 0.0) (size 1.25 1.25) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -3.5 -2.6) (size 1.2 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at 1.0 -2.6) (size 1.2 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 1 smd rect (at 3.5 -2.6) (size 1.2 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -1.0 -2.6) (size 1.2 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad S1 thru_hole oval (at -5.7 0.0) (size 2.0 4.0) (drill oval 1.0 2.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S2 thru_hole oval (at 5.7 0.0) (size 2.0 4.0) (drill oval 1.0 2.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (fp_text user "PCB EDGE" (at -3.5 2.5) (layer F.Fab))
)