(module MOLEX_48025-1190 (layer F.Cu) (tedit 63699D2B)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -7.9495 -13.34256 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MOLEX_48025-1190 (at -0.9614 14.51165 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at 4.445 -6.35) (size 1.3 1.3) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 3.175 -3.81) (size 1.3 1.3) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.905 -6.35) (size 1.3 1.3) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0.635 -3.81) (size 1.3 1.3) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -0.635 -6.35) (size 1.3 1.3) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -1.905 -3.81) (size 1.3 1.3) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -3.175 -6.35) (size 1.3 1.3) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -4.445 -3.81) (size 1.3 1.3) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 thru_hole circle (at -7.87 -0.51) (size 2.445 2.445) (drill 1.63) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S2 thru_hole circle (at 7.87 -0.51) (size 2.445 2.445) (drill 1.63) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 5.465 -11.18) (size 1.4224 1.4224) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at -5.465 -11.18) (size 1.4224 1.4224) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 2.925 -11.18) (size 1.4224 1.4224) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at -2.925 -11.18) (size 1.4224 1.4224) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 5.715 2.54) (size 3.18 3.18) (drill 3.18) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -5.715 2.54) (size 3.18 3.18) (drill 3.18) (layers *.Cu *.Mask))
)