(module MOLEX_48404-0003 (layer F.Cu) (tedit 65CFA12E)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -4.445 -4.953 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MOLEX_48404-0003 (at 1.143 4.953 0) (layer F.Fab))
  (pad 7 thru_hole circle (at 0.0 -0.9) (size 1.208 1.208) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad 6 thru_hole circle (at 2.0 -0.9) (size 1.208 1.208) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad 5 thru_hole circle (at 4.0 -0.9) (size 1.208 1.208) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad 8 thru_hole circle (at -2.0 -0.9) (size 1.208 1.208) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad 9 thru_hole circle (at -4.0 -0.9) (size 1.208 1.208) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad 1 thru_hole rect (at -3.5 0.9) (size 1.208 1.208) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.0 0.9) (size 1.208 1.208) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.0 0.9) (size 1.208 1.208) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.5 0.9) (size 1.208 1.208) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad S2 thru_hole oval (at 5.35 -2.71) (size 2.4 1.2) (drill oval 1.4 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad S4 thru_hole oval (at -5.35 2.71) (size 2.4 1.2) (drill oval 1.4 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad S1 thru_hole oval (at -5.35 -2.71) (size 2.8 1.4) (drill oval 2.15166481892 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad S3 thru_hole oval (at 5.35 2.71) (size 2.8 1.4) (drill oval 2.15166481892 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.0762))
)