(footprint MOLEX_5024941370 (layer F.Cu) (tedit 63BB7CC1)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -11.825 -7.285 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MOLEX_5024941370 (at -4.74 6.415 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -12.0 -3.4) (size 1.0 2.7) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad S1 smd rect (at -14.35 1.05) (size 1.8 3.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -10.0 -3.4) (size 1.0 2.7) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -8.0 -3.4) (size 1.0 2.7) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at -6.0 -3.4) (size 1.0 2.7) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at -4.0 -3.4) (size 1.0 2.7) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at -2.0 -3.4) (size 1.0 2.7) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at 0.0 -3.4) (size 1.0 2.7) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 8 smd rect (at 2.0 -3.4) (size 1.0 2.7) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 9 smd rect (at 4.0 -3.4) (size 1.0 2.7) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 10 smd rect (at 6.0 -3.4) (size 1.0 2.7) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 11 smd rect (at 8.0 -3.4) (size 1.0 2.7) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 12 smd rect (at 10.0 -3.4) (size 1.0 2.7) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 13 smd rect (at 12.0 -3.4) (size 1.0 2.7) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad S2 smd rect (at 14.35 1.05) (size 1.8 3.8) (layers F.Cu F.Paste))
)