(module MOLEX_503500-0991 (layer F.Cu) (tedit 6368B464)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -11.3453 -13.15864 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MOLEX_503500-0991 (at -4.21135 17.64145 0) (layer F.Fab))
  (pad 9 smd rect (at -8.75 0.0 90.0) (size 1.95 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 1 smd rect (at -6.25 0.0 90.0) (size 1.95 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -3.75 0.0 90.0) (size 1.95 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -1.25 0.0 90.0) (size 1.95 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at 1.25 0.0 90.0) (size 1.95 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at 3.75 0.0 90.0) (size 1.95 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at 6.25 0.0 90.0) (size 1.95 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at 7.75 0.0 90.0) (size 1.95 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd rect (at 9.25 0.0 90.0) (size 1.95 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad P1 smd rect (at -11.275 -8.305 90.0) (size 3.2 2.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad P2 smd rect (at 12.525 -8.305 90.0) (size 3.2 2.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad P3 smd rect (at -13.68 -3.625 270.0) (size 2.2 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad WP1 smd rect (at 12.245 -4.165 90.0) (size 2.0 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad WP2 smd rect (at 13.445 -4.165 90.0) (size 2.0 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad P4 smd rect (at -13.68 14.11 90.0) (size 4.17 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad DS1 smd rect (at 14.095 7.205) (size 1.5 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad DS2 smd rect (at 8.225 15.26 90.0) (size 1.87 1.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad P5 smd rect (at 14.095 15.37) (size 1.5 1.65) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)