(module MOLEX_52271-1879 (layer F.Cu) (tedit 64583F51)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.055 -2.889 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MOLEX_52271-1879 (at 9.724 10.111 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at 0.0 0.0) (size 0.6 1.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at 1.0 0.0) (size 0.6 1.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at 2.0 0.0) (size 0.6 1.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at 3.0 0.0) (size 0.6 1.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at 4.0 0.0) (size 0.6 1.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at 5.0 0.0) (size 0.6 1.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at 6.0 0.0) (size 0.6 1.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd rect (at 7.0 0.0) (size 0.6 1.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 9 smd rect (at 8.0 0.0) (size 0.6 1.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 10 smd rect (at 9.0 0.0) (size 0.6 1.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 11 smd rect (at 10.0 0.0) (size 0.6 1.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 12 smd rect (at 11.0 0.0) (size 0.6 1.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 13 smd rect (at 12.0 0.0) (size 0.6 1.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 14 smd rect (at 13.0 0.0) (size 0.6 1.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 15 smd rect (at 14.0 0.0) (size 0.6 1.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 16 smd rect (at 15.0 0.0) (size 0.6 1.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 17 smd rect (at 16.0 0.0) (size 0.6 1.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 18 smd rect (at 17.0 0.0) (size 0.6 1.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad S1 smd rect (at -3.15 2.35) (size 2.1 2.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad S2 smd rect (at 20.15 2.35) (size 2.1 2.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)