(module MOLEX_530480610 (layer F.Cu) (tedit 6538F478)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 0.675 -3.635 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MOLEX_530480610 (at 7.025 6.865 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.0 0.0) (size 0.85 0.85) (drill 0.5) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.25 0.0) (size 0.85 0.85) (drill 0.5) (layers *.Cu))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.5 0.0) (size 0.85 0.85) (drill 0.5) (layers *.Cu))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.75 0.0) (size 0.85 0.85) (drill 0.5) (layers *.Cu))
  (pad 5 thru_hole circle (at 5.0 0.0) (size 0.85 0.85) (drill 0.5) (layers *.Cu))
  (pad 6 thru_hole circle (at 6.25 0.0) (size 0.85 0.85) (drill 0.5) (layers *.Cu))
  (fp_text user "PTH D0.5 +/- 0.05" (at -2.5 9.5) (layer F.Fab))
)