(module MOLEX_532610671 (layer F.Cu) (tedit 66ABD810)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -3.95 -5.67 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MOLEX_532610671 (at 2.4 4.965 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -3.125 -2.4) (size 0.8 1.6) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad S2 smd rect (at 5.675 0.5) (size 2.1 3.0) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -1.875 -2.4) (size 0.8 1.6) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -0.625 -2.4) (size 0.8 1.6) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at 0.625 -2.4) (size 0.8 1.6) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at 1.875 -2.4) (size 0.8 1.6) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at 3.125 -2.4) (size 0.8 1.6) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad S1 smd rect (at -5.675 0.5) (size 2.1 3.0) (layers F.Cu F.Paste))
)