(module MOLEX_78646-3001 (layer F.Cu) (tedit 64C9DC63)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -4.89734 -7.95953 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MOLEX_78646-3001 (at 2.35891 8.11094 0) (layer F.Fab))
  (pad C1 smd rect (at -7.295 -2.755) (size 1.15 0.65) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad C2 smd rect (at -7.295 -0.215) (size 1.15 0.65) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad C3 smd rect (at -7.295 2.325) (size 1.15 0.65) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad C5 smd rect (at -7.295 -4.025) (size 1.15 0.65) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad C6 smd rect (at -7.295 -1.485) (size 1.15 0.65) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad C7 smd rect (at -7.295 1.055) (size 1.15 0.65) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad G1 smd rect (at -5.125 -6.27) (size 1.3 0.45) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad G2 smd rect (at -3.125 -6.27) (size 1.3 0.45) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad G6 smd rect (at 6.435 -6.105) (size 1.7 1.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad G5 smd rect (at 6.435 6.105) (size 1.7 1.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad G4 smd rect (at -3.125 6.27) (size 1.3 0.45) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad G3 smd rect (at -5.125 6.27) (size 1.3 0.45) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad X2 smd rect (at 5.855 2.54) (size 0.8 0.54) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad X1 smd rect (at 5.855 -2.54) (size 0.8 0.54) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)