(module MP2639AGR-Z (layer F.Cu)
  (fp_text reference REF** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value IC26_MP2639A_MNP (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "Copyright 2016 Accelerated Designs. All rights reserved." (at 0 0) (layer Cmts.User))
  (pad 25 smd rect (at -0.800001 -1.950001) (size 0.2032 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at -0.399999 -1.950001) (size 0.2032 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at 0 -1.950001) (size 0.2032 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at 0.399999 -1.950001) (size 0.2032 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at 0.800001 -1.950001) (size 0.2032 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -0.800001 1.950001) (size 0.2032 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -0.399999 1.950001) (size 0.2032 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0 1.950001) (size 0.2032 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 0.399999 1.950001) (size 0.2032 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 0.800001 1.950001) (size 0.2032 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd rect (at -1.3 -1.950001 90) (size 0.7112 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at 1.3 -1.950001 90) (size 0.7112 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -1.299972 1.949958 90) (size 0.7112 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 1.299972 1.949958 90) (size 0.7112 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.400048 -1.1) (size 1.8034 0.2032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at 1.775 -1.2) (size 1.0414 0.2032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at 1.775 -0.8) (size 1.0414 0.2032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at 1.775 -0.4) (size 1.0414 0.2032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 1.775 0) (size 1.0414 0.2032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 1.775 0.4) (size 1.0414 0.2032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 1.775 0.8) (size 1.0414 0.2032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 1.775 1.2) (size 1.0414 0.2032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.400048 -0.55) (size 1.8034 0.2032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.400048 0) (size 1.8034 0.2032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.400048 0.55) (size 1.8034 0.2032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.400048 1.1) (size 1.8034 0.2032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (tags "ultralibrarian")
)