(module MP2659GQ-0000-Z (layer F.Cu)
  (fp_text reference REF** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value QFN-19_MP2659_MNP (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "Copyright 2016 Accelerated Designs. All rights reserved." (at 0 0) (layer Cmts.User))
  (pad 18 smd rect (at -0.599999 -1.4) (size 0.2032 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -0.2 -1.4) (size 0.2032 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 0.2 -1.4) (size 0.2032 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 0.599999 -1.4) (size 0.2032 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.599999 1.4) (size 0.2032 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -0.2 1.4) (size 0.2032 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.2 1.4) (size 0.2032 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.599999 1.4) (size 0.2032 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at -1.15 -1.4) (size 0.254 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 1.15 -1.4) (size 0.254 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.15 1.4) (size 0.254 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.15 1.4) (size 0.254 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.95 0) (size 1.699997 0.250012) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.4 0.6) (size 0.8128 0.2032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.95 0.55) (size 1.699997 0.250012) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.95 -0.55) (size 1.699997 0.250012) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 1.4 0.2) (size 0.8128 0.2032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 1.4 -0.6) (size 0.8128 0.2032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 1.4 -0.2) (size 0.8128 0.2032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (tags "ultralibrarian")
)