(module "MPLAL60501R5" (layer F.Cu)
  (descr "6.6mmx6.4mmx4.8mm")
  (tags "Inductor")
  (attr smd)
  (fp_text reference L** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "MPLAL60501R5" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -2.025 -0 0) (size 1.550 5.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.025 -0 0) (size 1.550 5.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model MPL-AL6050-1R5.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
