(module QFN-12_2X3_MPQ4321_MNP (layer F.Cu) (tedit 65E870ED)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.1 -2.75) (layer F.SilkS))
  (fp_text value QFN-12_2X3_MPQ4321_MNP (at 0 2.8) (layer F.Fab))
  (fp_text user * (at -2.5113 0.485) (layer F.SilkS))
  (pad 3 smd rect (at -0.9 0.175) (size 0.8 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at 0 1.4 90) (size 0.8 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at 0.9 0.175 180) (size 0.8 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 smd rect (at -0.9 -1.125) (size 0.8 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd rect (at 0 -0.9) (size 0.25 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at 0.9 -1.125 180) (size 0.8 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -0.9 -0.475) (size 0.8 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at 0.9 -0.475 180) (size 0.8 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd custom (at -0.9 0.675) (size 0.127 0.127) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102) (zone_connect 2)
    (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy -0.4 -0.125) (xy -0.4 0.125) (xy 0.25 0.125) (xy 0.4 -0.025) (xy 0.4 -0.125)
) (width 0.0254))
    ))
  (pad 8 smd custom (at 0.9 0.675) (size 0.127 0.127) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102) (zone_connect 2)
    (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy 0.4 -0.125) (xy 0.4 0.125) (xy -0.25 0.125) (xy -0.4 -0.025) (xy -0.4 -0.125)
) (width 0.0254))
    ))
  (pad 5 smd custom (at -0.5 1.4) (size 0.127 0.127) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102) (zone_connect 2)
    (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy 0.125 0.4) (xy -0.125 0.4) (xy -0.125 -0.25) (xy 0.025 -0.4) (xy 0.125 -0.4)
) (width 0.0254))
    ))
  (pad 7 smd custom (at 0.5 1.4) (size 0.127 0.127) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102) (zone_connect 2)
    (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy -0.125 0.4) (xy 0.125 0.4) (xy 0.125 -0.25) (xy -0.025 -0.4) (xy -0.125 -0.4)
) (width 0.0254))
    ))
)
