(module "MPX5500DP" (layer F.Cu)
  (descr "CASE 867C-05 ISSUE F")
  (tags "Integrated Circuit")
  (fp_text reference IC** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "MPX5500DP" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at -6.350 -0.258) (size 1.695 1.695) (drill 1.13) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.810 -0.258) (size 1.695 1.695) (drill 1.13) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -1.270 -0.258) (size 1.695 1.695) (drill 1.13) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 1.270 -0.258) (size 1.695 1.695) (drill 1.13) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 3.810 -0.258) (size 1.695 1.695) (drill 1.13) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 6.350 -0.258) (size 1.695 1.695) (drill 1.13) (layers *.Cu *.Mask))
  (model MPX5010DP.stp
    (at (xyz 0.25944882490504 0.035039369515547 0.25590551181102))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -180 0 0))
  )
)
