(module "MPX5700GP" (layer F.Cu)
  (descr "MPX5700GP-1")
  (tags "Integrated Circuit")
  (fp_text reference IC** (at 6.350 -1.48) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 6.350 -1.48) (layer F.Fab))
  (fp_text value "MPX5700GP" (at 6.350 -1.48) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.695 1.695) (drill 1.13) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.540 -0) (size 1.695 1.695) (drill 1.13) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.080 -0) (size 1.695 1.695) (drill 1.13) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 7.620 -0) (size 1.695 1.695) (drill 1.13) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 10.160 -0) (size 1.695 1.695) (drill 1.13) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 12.700 -0) (size 1.695 1.695) (drill 1.13) (layers *.Cu *.Mask))
  (model MPX5700GP.stp
    (at (xyz 0.24803150357224 0.19291338958139 0.4645669366431))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
