(module MQ-6 (layer F.Cu) (tedit 5D9B6A52)
  (descr "Gas Sensor, 6 pin, https://www.winsen-sensor.com/d/files/semiconductor/mq-6.pdf")
  (tags "gas sensor")
  (fp_text reference REF** (at 3.36 -7.64) (layer F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.39 3.36) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 8.11 3.36) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 6.72 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 6.72 6.72 180) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 6.72 0 270) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Sensor.3dshapes/MQ-6.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
