(module easyeda2kicad:RELAY-TH_MQ8-A-S-DCXX (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -9.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RELAY-TH_MQ8-A-S-DCXX (at 0 9.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -3.83 5.00 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5999967999999998))
	(pad 2 thru_hole circle (at 6.37 5.00 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5999967999999998))
	(pad 4 thru_hole circle (at -3.83 -5.00 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5999967999999998))
	(pad 5 thru_hole circle (at -6.37 0.00 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5999967999999998))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/MQ8-A-S-DC24V/MQ8-A-S-DC24V.3dshapes/RELAY-TH_MQ8-A-S-DCXX.wrl"
		(offset (xyz -0.020 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)