(module easyeda2kicad:SW-TH_3P-P4.70_C1788501 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -8.7) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SW-TH_3P-P4.70_C1788501 (at 0 8.7) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole oval (at 0.00 -4.70 0.00) (size 3.80 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 2.6250137999999996 1.3999972))
	(pad 2 thru_hole oval (at 0.00 0.00 0.00) (size 3.80 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 2.6250137999999996 1.3999972))
	(pad 3 thru_hole oval (at 0.00 4.70 0.00) (size 3.80 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 2.6250137999999996 1.3999972))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/MR-0-102-A01-0000-RS/MR-0-102-A01-0000-RS.3dshapes/SW-TH_3P-P4.70_C1788501.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)