(module easyeda2kicad:SW-TH_MR-0-102-A03-0003-RS (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -10.35) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SW-TH_MR-0-102-A03-0003-RS (at 0 10.35) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -4.70 -6.35 0.00) (size 2.80 2.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.9000215999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at 0.00 -6.35 0.00) (size 2.80 2.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.9000215999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at 4.70 -6.35 0.00) (size 2.80 2.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.9000215999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at 2.50 6.35 0.00) (size 2.80 2.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.9000215999999999))
	(pad 5 thru_hole circle (at -2.50 6.35 0.00) (size 2.80 2.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.9000215999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/MR-0-102-A03-0003-RS/MR-0-102-A03-0003-RS.3dshapes/SW-TH_MR-0-102-A03-0003-RS.wrl"
		(offset (xyz -0.750 -6.250 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)